### 고급 속성

사용자는 고급 속성을 운영 환경과 성능 고려사항에 따라 역동적으로 조절할 수 있습니다. 고급 속성의 설정을 조절하려면 장치 관리자를 열고 네트워크 어댑터 트리 목록을 확장한 다음 "Realtek RTL81XX Ethernet NIC"를 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 속성의 메뉴 항목을 띄웁니다. RTL81XX의 속성이 표시되면 고급에서 속성 시트를 선택합니다.

참고:

- 고급 사용자의 경우 고급 속성 설정을 사용합니다. 일반 사용자의 경우 기본 값을 사용하시기 바랍니다.

- 고급 속성을 부적절하게 설정할 경우 연결 오류 또는 성능 저하로 이어질 수 있습니다. 그와 같은 경우가 발생하면 이 절을 참조하여 적절한 설정을 선택하거나 기본 값으로 복원하십시오.

#### Windows XP

#### Windows Vista

### Windows XP

#### 802.1Q/p VLAN 태깅

IEEE 802.1Q/p의 정보는 패킷 우선 순위 및 패킷이 속해 있는 VLAN을 표시합니다. 옵션을 설정하면 NIC 하드웨어에 의해 우선 순위 전송 및 VLAN 태깅/디태깅 기능을 사용할 수 있습니다.

옵션 | 설명
사용 | 우선 순위 전송 및 VLAN 태깅/디태깅 기능 사용
사용 안함 | 우선 순위 전송 및 VLAN 태깅/디태깅 기능 사용 안함(기본값)

#### 흐름 제어

NIC는 수신자 측의 속도와 일치시키기 위하여 일시적으로 패킷 전송을 중단할 수 있습니다.

옵션 | 설명
사용 | 흐름 제어 기능 사용(기본값)
사용 안함 | 흐름 제어 기능 사용 안함

#### 점보 프레임

이더넷의 최대 전송 단위(MTU)는 1500 바이트입니다. 점보 프레임은 길이가 1500 바이트보다 큰 프레임입니다. 사용자는 이 옵션을 사용하여 이더넷 NIC에 의해 지원되는 최대 전송 단위를 조절할 수 있습니다.

옵션 | 설명
2KB MTU | 점보 프레임의 길이를 2K 바이트로 설정합니다.
3KB MTU | 점보 프레임의 길이를 3K 바이트로 설정합니다.
4KB MTU | 점보 프레임의 길이를 4K 바이트로 설정합니다.
5KB MTU | 점보 프레임의 길이를 5K 바이트로 설정합니다.
6KB MTU | 점보 프레임의 길이를 6K 바이트로 설정합니다.
7KB MTU | 점보 프레임의 길이를 7K 바이트로 설정합니다.
8KB MTU | 점보 프레임의 길이를 8K 바이트로 설정합니다.
9KB MTU | 점보 프레임의 길이를 9K 바이트로 설정합니다.
사용 안함 | 점보 프레임 기능 사용 안함(기본값)

참고:

- 점보 프레임의 기능을 사용하려면 연결된 다른 쪽에서도 기능을 사용해야 합니다.

#### 링크 속도/듀플렉스 모드

링크 속도 및 듀플렉스 모드 변경

옵션 | 설명
자동 절충 | 연결된 장치를 사용하여 링크 속도 및 듀플렉스 모드를 지원하는 자동 절충 기능(기본값)
10Mbps/반이중 방식 | 링크 속도와 듀플렉스 모드를 10Mbps/반이중 방식으로 설정
10Mbps/전이중 방식 | 링크 속도와 듀플렉스 모드를 10Mbps/전이중 방식으로 설정
100Mbps/반이중 방식 | 링크 속도와 듀플렉스 모드를 100Mbps/반이중 방식으로 설정
100Mbps/전이중 방식 | 링크 속도와 듀플렉스 모드를 100Mbps/전이중 방식으로 설정
1000Mbps/전이중 방식 | 링크 속도와 듀플렉스 모드를 1000Mbps/전이중 방식(*)으로 설정

참고:

- (*) RTL8101E, RTL8102E 및 RTL8139 계열 NIC는 10/100 Mbps만 지원합니다.

#### 네트워크 주소

MAC 주소 변경

기본값: 없음

#### 오프로드 체크섬

NIC 하드웨어별 체크섬 기능을 설정합니다.

옵션 | 설명
사용 안함 | NIC 하드웨어별 체크섬 기능을 사용 안합니다.
Rx 체크섬 | NIC 하드웨어별 Rx 체크섬 기능 사용
Tx 체크섬 | NIC 하드웨어별 Tx 체크섬 기능 사용
Tx/Rx 체크섬 | NIC 하드웨어별 Tx/Rx 체크섬 기능 사용(기본값)

#### 오프로드 TCP_Largesend

NIC 하드웨어별 TCP 패킷 조각화 기능 설정

옵션 | 설명
사용 | NIC 하드웨어별 TCP 패킷 조각화 기능 사용(기본값)
사용 안함 | NIC 하드웨어별 TCP 패킷 조각화 기능 사용

#### 셧다운 후 Wake-On-Lan

셧다운 후 Wake-On-Lan 기능을 설정합니다.

옵션 | 설명
사용 | 셧다운 후 Wake-On-Lan 기능을 사용합니다.
사용 안함 | 셧다운 후 Wake-On-Lan 기능을 사용 안합니다(기본값).

#### PCIe 자동 해제(전력 절약)

전력 절약 모드로 들어가기 위해 드라이버는 케이블이 꽂힌 상태를 기반으로 한 PCIe를 자동으로 사용 해제할 수 있습니다.

옵션 | 설명
사용 안함 | PCIe 자동 해제 기능 사용 안함(기본값)
사용, 배터리 | 배터리를 사용하고 케이블이 꽂혀 있지 않을 경우 PCIe를 사용하지 않습니다.
사용, 배터리 또는 AC | 배터리나 AC를 사용하고 케이블이 꽂혀 있지 않을 경우 PCIe를 사용하지 않습니다.

#### PHY 자동 해제(전력 절약)

전력 절약 모드로 들어가기 위해 드라이버는 케이블이 꽂힌 상태를 기반으로 한 PHY를 자동으로 사용 해제할 수 있습니다.

옵션 | 설명
사용 안함 | PHY 자동 해제 기능 사용 안함(기본값)
사용, 배터리 | 배터리를 사용하고 케이블이 꽂혀 있지 않을 경우 PHY를 사용하지 않습니다.
사용, 배터리 또는 AC | 배터리나 AC를 사용하고 케이블이 꽂혀 있지 않을 경우 PHY를 사용하지 않습니다.

### Windows Vista

#### 기가비트 자동 해제(전력 절약)

전력 절약 모드로 들어가기 위해 드라이버는 케이블이 다시 연결되었을 때 기가비트를 자동으로 사용 해제할 수 있습니다.

옵션 | 설명
사용 안함 | 기가비트 자동 해제 기능 사용 안함(기본값)
다시 연결, 배터리 | 배터리를 사용할 때 다시 연결 시 기가비트를 자동으로 사용 해제
다시 연결, 배터리 또는 AC | 다시 연결할 때 기가비트를 자동으로 사용 해제

참고:

- (*) RTL8101E, RTL8102E 및 RTL8139 계열 NIC는 10/100 Mbps만 지원합니다.

#### PCIe 자동 해제(전력 절약)

전력 절약 모드로 들어가기 위해 드라이버는 케이블이 꽂힌 상태를 기반으로 한 PCIe를 자동으로 사용 해제할 수 있습니다.

옵션 | 설명
사용 안함 | PCIe 자동 해제 기능 사용 안함(기본값)
사용, 배터리 | 배터리를 사용하고 케이블이 꽂혀 있지 않을 경우 PCIe를 사용하지 않습니다.
사용, 배터리 또는 AC | 배터리나 AC를 사용하고 케이블이 꽂혀 있지 않을 경우 PCIe를 사용하지 않습니다.

#### PHY 자동 해제(전력 절약)

전력 절약 모드로 들어가기 위해 드라이버는 케이블이 꽂힌 상태를 기반으로 한 PHY를 자동으로 사용 해제할 수 있습니다.

옵션 | 설명
사용 안함 | PHY 자동 해제 기능 사용 안함(기본값)
사용, 배터리 | 배터리를 사용하고 케이블이 꽂혀 있지 않을 경우 PHY를 사용하지 않습니다.
사용, 배터리 또는 AC | 배터리나 AC를 사용하고 케이블이 꽂혀 있지 않을 경우 PHY를 사용하지 않습니다.

#### 흐름 제어

NIC는 수신자 측의 속도와 일치시키기 위하여 일시적으로 패킷 전송을 중단할 수 있습니다.

옵션 | 설명
사용 | 흐름 제어 기능 사용(기본값)
사용 안함 | 흐름 제어 기능 사용 안함

#### 인터럽트 완화

네트워크 트래픽에 따른 CPU의 인터럽트 빈도를 역동적으로 조절합니다.

옵션 | 설명
사용 | 인터럽트 완화 기능 사용(기본값)
사용 안함 | 인터럽트 완화 기능 사용 안함

#### IPv4 체크섬 오프로드

하드웨어별 IPv4 체크섬 기능 설정

옵션 | 설명
사용 안함 | 하드웨어별 IPv4 체크섬 기능 사용 안함
Rx & Tx 사용 | 하드웨어별 Tx 및 Rx의 IPv4 체크섬 기능 사용(기본값)
Rx 사용 | 하드웨어에 의해 Rx에서만 IPv4 체크섬 기능 사용
Tx 사용 | 하드웨어에 의해 Tx에서만 IPv4 체크섬 기능 사용

#### 대량 송신 오프로드(IPv4)

NIC 하드웨어별 TCP 패킷 조각화 기능 설정

옵션 | 설명
사용 | NIC 하드웨어별 IPv4 패킷 조각화 기능 사용(기본값)
사용 안함 | NIC 하드웨어별 IPv4 패킷 조각화 기능 사용 안함

#### 대량 송신 오프로드(IPv6)

NIC 하드웨어별 IPv6 패킷 조각화 기능 설정

옵션 | 설명
사용 | NIC 하드웨어별 IPv6 패킷 조각화 기능 사용(기본값)
사용 안함 | NIC 하드웨어별 IPv6 패킷 조각화 기능 사용 안함

#### 점보 프레임

이더넷의 최대 전송 단위(MTU)는 1500 바이트입니다. 점보 프레임은 길이가 1500 바이트보다 큰 프레임입니다. 사용자는 이 옵션을 사용하여 이더넷 NIC에 의해 지원되는 최대 전송 단위를 조절할 수 있습니다.

옵션 | 설명
2KB MTU | 점보 프레임의 길이를 2K 바이트로 설정합니다.
3KB MTU | 점보 프레임의 길이를 3K 바이트로 설정합니다.
4KB MTU | 점보 프레임의 길이를 4K 바이트로 설정합니다.
5KB MTU | 점보 프레임의 길이를 5K 바이트로 설정합니다.
6KB MTU | 점보 프레임의 길이를 6K 바이트로 설정합니다.
7KB MTU | 점보 프레임의 길이를 7K 바이트로 설정합니다.
사용 안함 | 점보 프레임 기능 사용 안함(기본값)

참고:

- 점보 프레임의 기능을 사용하려면 연결된 다른 쪽에서도 기능을 사용해야 합니다.

#### 네트워크 주소

MAC 주소 변경

기본값: 없음

#### 우선 순위 및 VLAN

IEEE 802.1Q/p의 정보는 패킷 우선 순위 및 패킷이 속해 있는 VLAN을 표시합니다. 옵션을 설정하면 NIC 하드웨어에 의해 우선 순위 전송 및 VLAN 태깅/디태깅 기능을 사용할 수 있습니다.

옵션 | 설명
우선 순위 및 VLAN 사용 안함 | 우선순위 및 VLAN 태깅/디태깅 기능 사용 안함
우선 순위 및 VLAN 사용 | 하드웨어별 우선 순위 및 VLAN 태깅/디태깅 기능 사용(기본값)
우선 순위 사용 | 하드웨어별 우선 순위 기능 사용
VLAN 사용 | 하드웨어별 VLAN 태깅/디태깅 기능 사용

#### 수신 버퍼

수신한 버퍼 크기 설정

옵션 | 범위
수신한 버퍼 크기 | 1~512 (기본값:512)

#### 수신측 조정

수신측 조정(RSS)은 수신한 패킷 표시를 처리하기 위해 역동적으로 멀티 코어 CPU를 할당하는 부하 분산 메커니즘입니다.

옵션 | 설명
사용 | RSS 기능 사용(기본값)
사용 안함 | RSS 기능 사용 안함

참고:

- RTL8168C 및 RTL8102E 계열의 네트워크 어댑터만이 RSS 기능을 지원합니다.

#### 셧다운 Wake-On-Lan

셧다운 후 Wake-On-Lan 기능을 설정합니다.

옵션 | 설명
사용 | 셧다운 후 Wake-On-Lan 기능 사용
사용 안함 | 셧다운 후 Wake-On-Lan 기능 사용 안함(기본값)

#### 속도 및 듀플렉스

링크 속도 및 듀플렉스 모드 변경

옵션 | 설명
자동 절충 | 연결된 장치를 사용하여 링크 속도 및 듀플렉스 모드를 지원하는 자동 절충 기능(기본값)
10 Mbps 반이중 방식 | 링크 속도와 듀플렉스 모드를 10Mbps/반이중 방식으로 설정
110 Mbps 전이중 방식 | 링크 속도와 듀플렉스 모드를 10Mbps/전이중 방식으로 설정
100 Mbps 반이중 방식 | 링크 속도와 듀플렉스 모드를 100Mbps/반이중 방식으로 설정
100 Mbps 전이중 방식 | 링크 속도와 듀플렉스 모드를 100Mbps/전이중 방식으로 설정
1.0 Gbps 전이중 방식 | 링크 속도와 듀플렉스 모드를 1000Mbps/전이중 방식(*)으로 설정

참고:

- (*) RTL8101E, RTL8102E 및 RTL8139 계열 NIC는 10/100 Mbps만 지원합니다.

#### TCP 체크섬 오프로드(IPv4)

하드웨어별 TCP 체크섬 기능 설정(IPv4)

옵션 | 설명
사용 안함 | 하드웨어별 TCP 체크섬 기능 사용 안함(IPv4)
Rx & Tx 사용 | 하드웨어별 Tx 및 Rx에서 모두 TCP 체크섬 기능 사용(기본값)
Rx 사용 | 하드웨어에 의해 Rx에서만 TCP 체크섬 기능 사용(IPv4)
Tx 사용 | 하드웨어에 의해 Tx에서만 TCP 체크섬 기능 사용(IPv4)

#### TCP 체크섬 오프로드(IPv6)

하드웨어별 TCP 체크섬 기능 설정(IPv6)

옵션 | 설명
사용 안함 | 하드웨어별 TCP 체크섬 기능 사용 안함(IPv6)
Rx & Tx 사용 | 하드웨어에 의해 Tx 및 Rx에서 모두 TCP 체크섬 기능 사용(IPv6)(기본값)
Rx 사용 | 하드웨어에 의해 Rx에서만 TCP 체크섬 기능 사용(IPv6)
Tx 사용 | 하드웨어에 의해 Tx에서만 TCP 체크섬 기능 사용(IPv6)

#### 전송 버퍼

전송 버퍼 크기 설정

옵션 | 범위
전송 버퍼 크기 | 1~128 (기본값:128)

#### UDP 체크섬 오프로드(IPv4)

하드웨어별 UDP 체크섬 기능 설정(IPv4)

옵션 | 설명
사용 안함 | 하드웨어별 UDP 체크섬 기능 사용 안함(IPv4)
Rx & Tx 사용 | 하드웨어별로 Tx 및 Rx에서 모두 UDP 체크섬 기능 사용(IPv4)(기본값)
Rx 사용 | 하드웨어에 의해 Rx에서만 UDP 체크섬 기능 사용(IPv4)
Tx 사용 | 하드웨어에 의해 Tx에서만 UDP 체크섬 기능 사용(IPv4)

#### UDP 체크섬 오프로드(IPv6)

하드웨어별 UDP 체크섬 기능 설정(IPv6)

옵션 | 설명
사용 안함 | 하드웨어별 UDP 체크섬 기능 사용 안함(IPv6)
Rx & Tx 사용 | 하드웨어별로 Tx 및 Rx에서 모두 UDP 체크섬 기능 사용(IPv6)(기본값)
Rx 사용 | 하드웨어에 의해 Rx에서만 UDP 체크섬 기능 사용(IPv6)
Tx 사용 | 하드웨어에 의해 Tx에서만 UDP 체크섬 기능 사용(IPv6)