### Propriedades avançadas

Os utilizadores podem ajustar de forma dinâmica as propriedades avançadas de acordo com o sistema operativo e o desempenho pretendido. Para ajustar as propriades avançadas, vá até ao Device Manager (Gestor de dispositivos), abra a lista Network adapters (Placas de rede), seleccione a entrada "Realtek RTL81XX Ethernet NIC", prima a tecla direita do rato e abra o item Properties (Propriedades). Serão mostradas as propriedades do RTL81XX, seleccione a opção Advanced (Avançadas).

NOTA：

- As propriedades avançadas apenas devem ser definidas pelos utilizadores mais experientes. Os outros utilizadores devem usar os valores predefinidos.

- Uma incorrecta definição destas propriedades avançadas pode levar à falha na ligação ou a uma degradação do desempenho. Se tal acontecer, consulte esta secção para escolher a definição correcta ou proceda ao restauro das opções predefinidas.

#### Windows XP

#### Windows Vista

### Windows XP

#### 802.1Q/p VLAN Tagging (802.1Q/p VLAN com etiqueta)

A norma IEEE 802.1Q/p especifica a prioridade do pacote e a VLAN a que este pertence. Defina a opção para activar a capacidade de transmissão com prioridade e a etiquetagm ou não da VLAN pela placa NIC.

Opções | Descrição
Enable (Activar) | Activa a capacidade de transmissão com prioridade e a etiquetagm ou não da VLAN.
Disable (Desactivar) | Desactiva a capacidade de transmissão com prioridade e a etiquetagm ou não da VLAN (predefinição).

#### Flow Control (Controlo do fluxo)

A placa NIC pode parar temporariamente a transmissão de pacotes de forma a adaptar a sua velocidade à velocidade no lado da recepção.

Opções | Descrição
Enable (Activar) | Activa o controlo do fluxo (predefinição)
Disable (Desactivar) | Desactiva o controlo do fluxo

#### Jumbo Frame (Estrutura jumbo)

A unidade máxima de transmissão (MTU, Maximum Transmit Unit) da Ethernet é de 1500 bytes. A estrutura jumbo é a estrutura cujo tamanho é superior a 1500 bytes. O utilizador pode usar esta opção para ajustar a unidade máxima de transmissão suportada pela placa NIC da Ethernet.

Opções | Descrição
2KB MTU (MTU de 2 KB) | Define a estrutura jumbo para 2K bytes.
3KB MTU (MTU de 3 KB) | Define a estrutura jumbo para 3K bytes.
4KB MTU (MTU de 4 KB) | Define a estrutura jumbo para 4 Kbytes.
5KB MTU (MTU de 5 KB) | Define a estrutura jumbo para 5 Kbytes.
6KB MTU (MTU de 6 KB) | Define a estrutura jumbo para 6 Kbytes.
7KB MTU (MTU de 7 KB) | Define a estrutura jumbo para 7 Kbytes.
8KB MTU (MTU de 8 KB) | Define a estrutura jumbo para 8 Kbytes.
9KB MTU (MTU de 9 KB) | Define a estrutura jumbo para 9 Kbytes.
Disable (Desactivar) | Desactiva a estrutura jumbo (predefinição)

NOTA:

- Para activar a estrutura jumbo, é necessário activar também esta capacidade no outro lado da ligação.

#### Link Speed/Duplex Mode (Velocidade da ligação/Modo duplex)

Altera a velocidade da ligação e o modo duplex

Opções | Descrição
Auto Negotiation (Auto negociação) | A velocidade suportada em termos da ligação e do modo duplex do dispositivo ligado é negociada automaticamente (predefinição)
10Mbps/Half Duplex (10 Mbps/Modo semi-duplex) | Define a velocidade da ligação e do modo semi-duplex para 10 Mbps
10Mbps/Full Duplex (10 Mbps/Modo full duplex) | Define a velocidade da ligação e do modo full duplex para 10 Mbps
100Mbps/Half Duplex (100 Mbps/Modo semi-duplex) | Define a velocidade da ligação e do modo semi-duplex para 100 Mbps
10Mbps/Full Duplex (100 Mbps/Modo full duplex) | Define a velocidade da ligação e do modo full duplex para 100 Mbps
1000Mbps/Full Duplex (1000 Mbps/Modo full duplex) | Define a velocidade da ligação e do modo full duplex para 100 Mbps (*)

NOTA：

- (*) As placas NIC da série RTL8101E, RTL8102E e RTL8139 apenas suportam velocidades de 10/100 Mbps.

#### Network Address (Endereço de rede)

Para alterar o endereço MAC

Valor predefinido：Não presente

#### Offload Checksum (Soma de verificação offload)

Define a função de soma de verificação por parte da placa NIC.

Opções | Descrição
Disable (Desactivar) | Desactiva a função de soma de verificação por parte da placa NIC.
Rx Checksum (Soma de verificação Rx) | Activa a função de soma de verificação Rx por parte da placa NIC.
Tx Checksum (Soma de verificação Tx) | Activa a função de soma de verificação Tx por parte da placa NIC.
Tx/Rx Checksum (Soma de verificação Tx/Rx) | Activa a função de soma de verificação Tx/Rx por parte da placa NIC (predefinição)

#### Offload TCP_Largesend (Offload TCP_Envio grande)

Define a função de fragmentação de pacotes TCP por parte da placa NIC.

Opções | Descrição
Enable (Activar) | Activa a função de fragmentação de pacotes TCP por parte da placa NIC (predefinição)
Disable (Desactivar) | Desactiva a função de fragmentação de pacotes TCP por parte da placa NIC

#### Wake-On-Lan After Shutdown (Wake-On-Lan após encerramento)

Define a função Wake-On-Lan after shutdown (Wake-On-Lan após encerramento).

Opções | Descrição
Enable (Activar) | Activa a função Wake-On-Lan after shutdown (Wake-On-Lan após encerramento).
Disable (Desactivar) | Desactiva a função Wake-On-Lan after shutdown (Wake-On-Lan após encerramento) (predefinição).

#### Auto Disable PCIe (PowerSaving) (Desactivar PCIe automaticamente) (Poupança de energia)

Para poupar energia, o controlador tem capacidade para desactivar automaticamente a função PCIe com base no estado do cabo ligado.

Opções | Descrição
Disabled (Desactivar) | Desactiva a função Auto Disable PCIe (Desactivar PCIe automaticamente) (predefinição)
Enabled, Battery (Activar, bateria) | A função PCIe é desactivada quando é usada a bateria e o cabo está desligado
Enabled, Battery or AC (Activar, bateria ou a.c.) | A função PCIe é desactivada quando é usada a bateria ou o transformador a.c. e o cabo está desligado

#### Auto Disable PHY (PowerSaving) (Desactivar PHY automaticamente) (Poupança de energia)

Para poupar energia, o controlador tem capacidade para desactivar automaticamente a função PHY com base no estado do cabo ligado.

Opção | Descrição
Disabled (Desactivar) | Desactiva a função Auto Disable PHY (Desactivar PHY automaticamente) (predefinição)
Enabled, Battery (Activar, bateria) | A função PHY é desactivada quando é usada a bateria e o cabo está desligado
Enabled, Battery or AC (Activar, bateria ou a.c.) | A função PHY é desactivada quando é usada a bateria ou o transformador a.c. e o cabo está desligado

### Windows Vista

#### Auto Disable Gigabit (PowerSaving) (Desactivar Gigabit automaticamente) (Poupança de energia)

Para poupar energia, o controlador tem capacidade para desactivar automaticamente a função Gigabit quando o cabo é novamente ligado.

Opções | Descrição
Disabled (Desactivar) | Desactiva a função Auto Disable Gigabit (Desactivar Gigabit automaticamente) (predefinição)
Re-Link, Battery (Ligar novamente, bateria) | Ao usar a bateria, a função Gigabit é automaticamente desactivada quando o cabo é novamente ligado
Re-Link, Battery or AC (Ligar novamente, bateria ou a.c.) | A função Gigabit é automaticamente desactivada quando o cabo é novamente ligado

NOTA：

- (*) As placas NIC da série RTL8101E, RTL8102E e RTL8139 apenas suportam velocidades de 10/100 Mbps.

#### Auto Disable PCIe (PowerSaving) (Desactivar PCIe automaticamente) (Poupança de energia)

Para poupar energia, o controlador tem capacidade para desactivar automaticamente a função PCIe com base no estado do cabo ligado.

Opções | Descrição
Disabled (Desactivar) | Desactiva a função Auto Disable PCIe (Desactivar PCIe automaticamente) (predefinição)
Enabled, Battery (Activar, bateria) | A função PCIe é desactivada quando é usada a bateria e o cabo está desligado
Enabled, Battery or AC (Activar, bateria ou a.c.) | A função PCIe é desactivada quando é usada a bateria ou o transformador a.c. e o cabo está desligado

#### Auto Disable PHY (PowerSaving) (Desactivar PHY automaticamente) (Poupança de energia)

Para poupar energia, o controlador tem capacidade para desactivar automaticamente a função PHY com base no estado do cabo ligado.

Opção | Descrição
Disabled (Desactivar) | Desactiva a função Auto Disable PHY (Desactivar PHY automaticamente) (predefinição)
Enabled, Battery (Activar, bateria) | A função PHY é desactivada quando é usada a bateria e o cabo está desligado
Enabled, Battery or AC (Activar, bateria ou a.c.) | A função PHY é desactivada quando é usada a bateria ou o transformador a.c. e o cabo está desligado

#### Flow Control (Controlo do fluxo)

A placa NIC pode parar temporariamente a transmissão de pacotes de forma a adaptar a sua velocidade à velocidade no lado da recepção.

Opções | Descrição
Enable (Activar) | Activa o controlo do fluxo (predefinição)
Disable (Desactivar) | Desactiva o controlo do fluxo

#### Interrupt Moderation (Moderação de interrupção)

A frequência da interrupção em termos da CPU é ajustada de forma dinâmica de acordo com o tráfego da rede.

Opções | Descrição
Enabled (Activar) | Activa a função Interrupt Moderation (Moderação de interrupção) (predefinição)
Disabled (Desactivar) | Desactiva a função Interrupt Moderation (Moderação de interrupção)

#### IPv4 Checksum Offload (Soma de verificação offload IPv4)

Define a função de soma de verificação IPv4 por parte do hardware.

Opções | Descrição
Disable (Desactivar) | Desactiva a função de soma de verificação IPv4 por parte do hardware.
Rx & Tx Enabled (Activar Rx e Tx) | Activa a função de soma de verificação IPv4 tanto para o modo Tx como Rx por parte do hardware (predefinição)
Rx Enabled (Activar Rx) | Activa a função de soma de verificação IPv4 para o modo Rx por parte do hardware.
Tx Enabled (Activar Tx) | Activa a função de soma de verificação IPv4 para o modo Tx por parte do hardware

#### Large Send Offload (IPv4) (Envio grande de offload) (IPv4)

Define a função de fragmentação de pacotes TCP por parte da placa NIC.

Opções | Descrição
Enabled (Activar) | Activa a função de fragmentação de pacotes IPv4 por parte da placa NIC (predefinição)
Disabled (Desactivar) | Desactiva a função de fragmentação de pacotes IPv4 por parte da placa NIC

#### Large Send Offload (IPv6) (Envio grande de offload) (IPv6)

Define a função de fragmentação de pacotes IPv6 por parte da placa NIC.

Opções | Descrição
Enabled (Activar) | Activa a função de fragmentação de pacotes IPv6 por parte da placa NIC (predefinição)
Disabled (Desactivar) | Desactiva a função de fragmentação de pacotes IPv6 por parte da placa NIC

#### Jumbo Frame (Estrutura jumbo)

A unidade máxima de transmissão (MTU, Maximum Transmit Unit) da Ethernet é de 1500 bytes. A estrutura jumbo é a estrutura cujo tamanho é superior a 1500 bytes. O utilizador pode usar esta opção para ajustar a unidade máxima de transmissão suportada pela placa NIC da Ethernet.

Opções | Descrição
2KB MTU (MTU de 2 KB) | Define a estrutura jumbo para 2 Kbytes.
3KB MTU (MTU de 3 KB) | Define a estrutura jumbo para 3 Kbytes.
4KB MTU (MTU de 4 KB) | Define a estrutura jumbo para 4 Kbytes.
5KB MTU (MTU de 5 KB) | Define a estrutura jumbo para 5 Kbytes.
6KB MTU (MTU de 6 KB) | Define a estrutura jumbo para 6 Kbytes.
7KB MTU (MTU de 7 KB) | Define a estrutura jumbo para 7 Kbytes.
Disable (Desactivar) | Desactiva a estrutura jumbo (predefinição)

NOTA:

- Para activar a estrutura jumbo, é necessário activar também esta capacidade no outro lado da ligação.

#### Network Address (Endereço de rede)

Para alterar o endereço MAC

Valor predefinido：Não presente

#### Priority & VLAN (Prioridade e VLAN)

A norma IEEE 802.1Q/p especifica a prioridade do pacote e a VLAN a que este pertence. Defina a opção para activar a capacidade de transmissão com prioridade e a etiquetagm ou não da VLAN pela placa NIC.

Opções | Descrição
Priority & VLAN Disabled (Desactivar prioridade e VLAN) | Desactiva a capacidade de definição da prioridade e a etiquetagm ou não da VLAN.
Priority & VLAN Enabled (Activar prioridade e VLAN) | Activa a capacidade de definição da prioridade e a etiquetagm ou não da VLAN pelo hardware (predefinição)
Priority Enabled (Activar prioridade) | Activa a capacidade de definição da prioridade por parte do hardware
VLAN Enabled (Activar VLAN) | Activa a capacidade de etiquetagm ou não da VLAN pelo hardware

#### Receive Buffers (Memória de recepção)

Define o tamanho da memória de recepção

Opções | Range (Intervalo)
Tamanho da memória para recepção | 1~512 (predefinição :512)

#### Receive Side Scaling (RSS)

A função RSS (Received Side Scaling) é um mecanismo de balanço de carga que atribui de forma dinâmica os múltiplos cores da CPU para processamento do sinal de pacotes recebidos.

Opções | Descrição
Enabled (Activar) | Activa a função RSS (predefinição)
Disabled (Desactivar) | Desactiva a função RSS

NOTA：

- Apenas as placas de rede da série RTL8168C e RTL8102E suportam a função RSS.

#### Shutdown Wake-On-Lan (Encerrar Wake-On-Lan)

Define a função Wake-On-Lan after shutdown (Wake-On-Lan após encerramento).

Opções | Descrição
Enabled (Activar) | Activa a função Wake-On-Lan after shutdown (Wake-On-Lan após encerramento)
Disabled (Desactivar) | Desactiva a função Wake-On-Lan after shutdown (Wake-On-Lan após encerramento) (predefinição)

#### Speed & Duplex (Velocidade e modo duplex)

Altera a velocidade da ligação e o modo duplex

Opções | Descrição
Auto Negotiation (Auto negociação) | A velocidade suportada em termos da ligação e do modo duplex do dispositivo ligado é negociada automaticamente (predefinição)
10 Mbps Half Duplex (Modo semi-duplex de 10 Mbps) | Define a velocidade da ligação e do modo semi-duplex para 10 Mbps
110 Mbps Half Duplex (Modo semi-duplex de 110 Mbps) | Define a velocidade da ligação e do modo full duplex para 10 Mbps
100 Mbps Half Duplex (Modo semi-duplex de 100 Mbps) | Define a velocidade da ligação e do modo semi-duplex para 100 Mbps
100 Mbps Full Duplex (Modo full duplex de 100 Mbps) | Define a velocidade da ligação e do modo full duplex para 100 Mbps
1,0 Gbps Full Duplex (Modo full duplex de 1,0 Gbps) | Define a velocidade da ligação e do modo full duplex para 100 Mbps (*)

NOTA：

- (*) As placas NIC da série RTL8101E, RTL8102E e RTL8139 apenas suportam velocidades de 10/100 Mbps.

#### TCP Checksum Offload (IPv4) (Soma de verificação offload TCP) (IPv4)

Define a função de soma de verificação TCP por parte do hardware (IPv4)

Opções | Descrição
Disable (Desactivar) | Desactiva a função de soma de verificação TCP por parte do hardware (IPv4)
Rx & Tx Enabled (Activar Rx e Tx) | Activa a função de soma de verificação TCP tanto para o modo Tx como Rx por parte do hardware (predefinição)
Rx Enabled (Activar Rx) | Activa a função de soma de verificação TCP para o modo Rx por parte do hardware (IPv4)
Tx Enabled (Activar Tx) | Activa a função de soma de verificação TCP para o modo Tx por parte do hardware (IPv4)

#### TCP Checksum Offload (IPv6) (Soma de verificação offload TCP) (IPv6)

Define a função de soma de verificação TCP por parte do hardware (IPv6)

Opções | Descrição
Disable (Desactivar) | Desactiva a função de soma de verificação TCP por parte do hardware (IPv6)
Rx & Tx Enabled (Activar Rx e Tx) | Activa a função de soma de verificação TCP tanto para o modo Tx como Rx por parte do hardware (IPv6) (predefinição)
Rx Enabled (Activar Rx) | Activa a função de soma de verificação TCP para o modo Rx por parte do hardware (IPv6)
Tx Enabled (Activar Tx) | Activa a função de soma de verificação TCP para o modo Tx por parte do hardware (IPv6)

#### Transmit Buffers (Memória de transmissão)

Define o tamanho da memória para transmissão

Opções | Range (Intervalo)
Tamanho da memória para transmissão | 1~128 (predefinição:128)

#### UDP Checksum Offload (IPv4) (Soma de verificação offload UDP) (IPv4)

Define a função de soma de verificação UDP por parte do hardware (IPv4)

Opções | Descrição
Disable (Desactivar) | Desactiva a função de soma de verificação UDP por parte do hardware (IPv4)
Rx & Tx Enabled (Activar Rx e Tx) | Activa a função de soma de verificação UDP tanto para o modo Tx como Rx por parte do hardware (IPv4) (predefinição)
Rx Enabled (Activar Rx) | Activa a função de soma de verificação UDP para o modo Rx por parte do hardware (IPv4)
Tx Enabled (Activar Tx) | Activa a função de soma de verificação UDP para o modo Tx por parte do hardware (IPv4)

#### UDP Checksum Offload (IPv6) (Soma de verificação offload UDP) (IPv6)

Define a função de soma de verificação UDP por parte do hardware (IPv6)

Opções | Descrição
Disable (Desactivar) | Desactiva a função de soma de verificação UDP por parte do hardware (IPv6)
Rx & Tx Enabled (Activar Rx e Tx) | Activa a função de soma de verificação UDP tanto para o modo Tx como Rx por parte do hardware (IPv6) (predefinição)
Rx Enabled (Activar Rx) | Activa a função de soma de verificação UDP para o modo Rx por parte do hardware (IPv6)
Tx Enabled (Activar Tx) | Activa a função de soma de verificação UDP para o modo Tx por parte do hardware (IPv6)