### Sürücü Kurulumu

Sürücüyü kurmak için, aşağıdaki adımları izleyin

1. Yürütücü dosya "setup.exe"'yi çalıştırın
2. setup.exe programı tarafından gösterilen talimatları izleyin

NOT:


- Tak-Çalıştır Windows platformalarında, bağdaştırıcı otomatik olarak tanınacak ve yapılandırılacaktır. Lütfen Windows sistemi tarafından yapılan tüm otomatik kurulumları durdurun. 
- Sürücüyü kurmak için, yönetici yetkiniz bulunmalıdır.

### Manüel Kurulum

Manüel kurulum sürücüyü yukarıda belirtilen "setup.exe" dosyasını kullanmak yerine kurulum dosyasıyla (INF) kurmak içindir. Sürücüyü manüel olarak kurmak için, lütfen Aygıt Yöneticisini açın, Ağ bağdaştırıcıları listesini genişletin, "Realtek RTL81XX Ethernet NIC"'i seçin ve sağ düğmeye tıklayın, Sürücü güncelle... menü öğesini çalıştırın ve INF dosyasının yolunu göstermek için yönü seçin.

NOT：

- Manüel kurulum ileri düzey kullanıcılar için bir kurulum yöntemidir. Genel kullanıcıların sürücüyü kurmak için "setup.exe" dosyasını kullanmaları tavsiye edilir.

### Sessiz Kurulum

Bölümde kullanıcı ekranında herhangi bir iletişim kutusu göstermeden ya da kullanıcının dikkatine gerek kalmadan sürücü kurma işlemi açıklanmaktadır. Sürücüyü sessiz olarak kurmanız gerekirse, DOS istemcisini açıp ardından aşağıdaki dosyayı çalıştırabilirsiniz

Sessiz Kurulum

    C:>%driver_path%\setup.exe /s

Sessiz Kaldırma

    C:>%driver_path%\setup.exe /s /f1".\uninstall.iss"

### Sorun giderme

Sürücü kurulum aşamasında herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, tekrar kurmak için lütfen Kurulum bölümünde belirtilen talimatları dikkatle izleyiniz. Yine de yardıma ihtiyaç duyarsanız, lütfen teknik destek departmanımızla temasa geçin. Daha fazla bilgi için, web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.