### Propiedades avanzadas

Los usuarios pueden ajustar de forma dinámica las propiedades avanzadas según su entorno operativo y sus consideraciones de rendimiento. Para ajustar la configuración de las propiedades avanzadas, abra el Administrador de dispositivos, expanda la lista de adaptadores de red, seleccione "Realtek RTL81XX Ethernet NIC", haga clic en él con el botón secundario del ratón y abra la opción "Propiedades...". Aparecerá la ventana de propiedades de la tarjeta RTL81XX. Seleccione la ficha de propiedades "Avanzadas".

NOTA:

- La configuración de propiedades avanzadas está destinada a usuarios avanzados. Para usuarios genéricos, utilice los valores predeterminados.

- La configuración incorrecta de las propiedades avanzadas provocará un error de conexión o una degradación del rendimiento. Si ocurre cualquiera de ambos efectos, consulte esta sección para seleccionar la configuración adecuada o restaure los valores predeterminados.

#### Windows XP

#### Windows Vista

### Windows XP

#### Etiquetado 802.1Q/p VLAN

La información de la norma IEEE 802.1Q/p sirve para indicar la prioridad de los paquetes y la VLAN a la que pertenecen. Configurando esta opción, puede transmitir con prioridad y etiquetar/desetiquetar la VLAN por medio del hardware NIC.

Opciones | Descripción
Activar | Activa la transmisión con prioridad y etiquetar/desetiquetar la VLAN
Desactivar | Desactiva la transmisión con prioridad y etiquetar/desetiquetar la VLAN (predeterminado)

#### Control de flujo

El NIC puede dejar temporalmente de transmitir paquetes para adaptarse a la velocidad de la parte receptora.

Opciones | Descripción
Activar | Permite controlar el flujo (predeterminado)
Desactivar | Desactiva las funciones de control de flujo

#### Trama Jumbo

La unidad máxima de transmisión (MTU) Ethernet es de 1500 bytes. La trama jumbo es una trama cuyo tamaño es superior a 1500 bytes. El usuario puede utilizar esta opción para ajustar la unidad máxima de transmisión compatible con Ethernet NIC.

Opciones | Descripción
2KB MTU | Define el tamaño de la trama Jumbo como 2K bytes.
3KB MTU | Define el tamaño de la trama Jumbo como 3K bytes.
4KB MTU | Define el tamaño de la trama Jumbo como 4K bytes.
5KB MTU | Define el tamaño de la trama Jumbo como 5K bytes.
6KB MTU | Define el tamaño de la trama Jumbo como 6K bytes.
7KB MTU | Define el tamaño de la trama Jumbo como 7K bytes.
8KB MTU | Define el tamaño de la trama Jumbo como 8K bytes.
9KB MTU | Define el tamaño de la trama Jumbo como 9K bytes.
Desactivar | Desactiva las funciones de Trama Jumbo (predeterminado)

NOTA:

- Para activar la función de Trama Jumbo, la otra parte conectada necesitará también activar esta función.

#### Velocidad de enlace/Modo dúplex

Cambia la velocidad del enlace y el modo dúplex

Opciones | Descripción
Autonegociación | Negocia automáticamente la velocidad del enlace y el modo dúplex con el dispositivo conectado (predeterminado)
10Mbps/Half Duplex | Define la velocidad del enlace y el modo dúplex como 10Mbps/Half Duplex
10Mbps/Full Duplex | Define la velocidad del enlace y el modo dúplex como 10Mbps/Full Duplex
100Mbps/Half Duplex | Define la velocidad del enlace y el modo dúplex como 100Mbps/Half Duplex
100Mbps/Full Duplex | Define la velocidad del enlace y el modo dúplex como 100Mbps/Full Duplex
1000Mbps/Full Duplex | Define la velocidad del enlace y el modo dúplex como 1000Mbps/Full Duplex(*)

NOTA:

- (*) Las series NIC RTL8101E, RTL8102E y RTL8139 sólo admiten 10/100 Mbps.

#### Dirección de red

Cambia la dirección MAC

Valor predeterminado: no presente

#### Suma de comprobación de descarga

Define la función de suma de comprobación del hardware NIC.

Opciones | Descripción
Desactivar | Desactiva la función de suma de comprobación del hardware NIC.
Suma de comprobación Rx | Activa la función de suma de comprobación Rx del hardware NIC.
Suma de comprobación Tx | Activa la función de suma de comprobación Tx del hardware NIC.
Suma de comprobación Tx/Rx | Activa la función de suma de comprobación Tx/Rx del hardware NIC (predeterminado).

#### TCP_Largesend de descarga

Define la función de fragmentación de paquetes TCP del hardware NIC.

Opciones | Descripción
Activar | Activa la función de fragmentación de paquetes TCP del hardware NIC (predeterminado).
Desactivar | Desactiva la función de fragmentación de paquetes TCP del hardware NIC.

#### Wake-On-Lan después de apagado

Define la función Wake-On-Lan después de apagado.

Opciones | Descripción
Activar | Activa la función Wake-On-Lan después de apagado.
Desactivar | Desactiva la función Wake-On-Lan después de apagado. (predeterminado)

#### Desactivar PCIe automáticamente (Ahorro de energía)

Para ahorrar energía, el controlador puede desactivar automáticamente el bus PCIe en función del estado de conexión del cable.

Opciones | Descripción
Desactivado | Desactiva las funciones de Desactivación automática de PCIe (predeterminado)
Activado, Batería | Si utiliza la batería y el cable está desconectado, se desactiva el bus PCIe
Activado, Batería o AC | Si utiliza la batería o la alimentación AC y el cable está desconectado, se desactiva el bus PCIe

#### Desactivar PHY automáticamente (Ahorro de energía)

Para ahorrar energía, el controlador puede desactivar automáticamente el bus PHY en función del estado de conexión del cable.

Opción | Descripción
Desactivado | Desactiva las funciones de Desactivación automática de PHY (predeterminado)
Activado, Batería | Si utiliza la batería y el cable está desconectado, se desactiva el bus PHY
Activado, Batería o AC | Si utiliza la batería o la alimentación AC y el cable está desconectado, se desactiva el bus PHY

### Windows Vista

#### Desactivar Gigabit automáticamente (Ahorro de energía)

Para ahorrar energía, el controlador puede desactivar el modo Gigabit automáticamente en función del estado de conexión del cable.

Opciones | Descripción
Desactivado | Desactiva las funciones de Desactivación automática de Gigabit (predeterminado)
Reenlace, Batería | Si se utiliza la batería, se desactivará el modo Gigabit al realizar un reenlace
Reenlace, Batería o AC | Se desactivará el modo Gigabit al reenlazar

NOTA:

- (*) Las series NIC RTL8101E, RTL8102E y RTL8139 sólo admiten 10/100 Mbps.

#### Desactivar PCIe automáticamente (Ahorro de energía)

Para ahorrar energía, el controlador puede desactivar automáticamente el bus PCIe en función del estado de conexión del cable.

Opciones | Descripción
Desactivado | Desactiva las funciones de Desactivación automática de PCIe (predeterminado)
Activado, Batería | Si utiliza la batería y el cable está desconectado, se desactiva el bus PCIe
Activado, Batería o AC | Si utiliza la batería o la alimentación AC y el cable está desconectado, se desactiva el bus PCIe

#### Desactivar PHY automáticamente (Ahorro de energía)

Para ahorrar energía, el controlador puede desactivar automáticamente el bus PHY en función del estado de conexión del cable.

Opción | Descripción
Desactivado | Desactiva las funciones de Desactivación automática de PHY (predeterminado)
Activado, Batería | Si utiliza la batería y el cable está desconectado, se desactiva el bus PHY
Activado, Batería o AC | Si utiliza la batería o la alimentación AC y el cable está desconectado, se desactiva el bus PHY

#### Control de flujo

El NIC puede dejar temporalmente de transmitir paquetes para adaptarse a la velocidad de la parte receptora.

Opciones | Descripción
Activar | Permite controlar el flujo (predeterminado)
Desactivar | Desactiva las funciones de control de flujo

#### Moderación de interrupciones

Ajusta dinámicamente la frecuencia de interrupción de la CPU de acuerdo con el tráfico de la red.

Opciones | Descripción
Activado | Activa la función de moderación de interrupción (predeterminado)
Desactivado | Desactiva la función de moderación de interrupción

#### Descarga de suma de comprobación IPv4

Define la función de suma de comprobación IPv4 por hardware

Opciones | Descripción
Desactivar | Desactiva la función de suma de comprobación IPv4 por hardware
Rx y Tx activado | Activa la función de suma de comprobación IPv4 en Tx y Rx por hardware (predeterminado)
Rx Activado | Activa la función de suma de comprobación IPv4 sólo en Rx por hardware
Tx Activado | Activa la función de suma de comprobación IPv4 sólo en Tx por hardware

#### Gran descarga de envío (IPv4)

Define la función de fragmentación de paquetes TCP del hardware NIC.

Opciones | Descripción
Enabled (Activado) | Activa la función de fragmentación de paquetes IPv4 por hardware NIC (predeterminado)
Desactivado | Desactiva la función de fragmentación de paquetes IPv4 por hardware NIC.

#### Gran descarga de envío (IPv6)

Define la función de fragmentación de paquetes IPv6 del hardware NIC

Opciones | Descripción
Enabled (Activado) | Activa la función de fragmentación de paquetes IPv6 por hardware NIC (predeterminado)
Desactivado | Desactiva la función de fragmentación de paquetes IPv6 por hardware NIC

#### Trama Jumbo

La unidad máxima de transmisión (MTU) Ethernet es de 1500 bytes. La trama jumbo es una trama cuyo tamaño es superior a 1500 bytes. El usuario puede utilizar esta opción para ajustar la unidad máxima de transmisión compatible con Ethernet NIC.

Opciones | Descripción
2KB MTU | Define el tamaño de la trama Jumbo como 2K bytes.
3KB MTU | Define el tamaño de la trama Jumbo como 3K bytes.
4KB MTU | Define el tamaño de la trama Jumbo como 4K bytes.
5KB MTU | Define el tamaño de la trama Jumbo como 5K bytes.
6KB MTU | Define el tamaño de la trama Jumbo como 6K bytes.
7KB MTU | Define el tamaño de la trama Jumbo como 7K bytes.
Desactivar | Desactiva las funciones de Trama Jumbo (predeterminado)

NOTA:

- Para activar la función de Trama Jumbo, la otra parte conectada necesitará también activar esta función.

#### Dirección de red

Cambia la dirección MAC

Valor predeterminado: no presente

#### Prioridad y VLAN

La información de la norma IEEE 802.1Q/p sirve para indicar la prioridad de los paquetes y la VLAN a la que pertenecen. Configurando esta opción, puede transmitir con prioridad y etiquetar/desetiquetar la VLAN por medio del hardware NIC.

Opciones | Descripción
Prioridad y VLAN Desactivado | Desactiva las funciones de prioridad y etiquetado/desetiquetado de VLAN
Prioridad y VLAN Activado | Activa las funciones de prioridad y etiquetado/desetiquetado de VLAN (predeterminado)
Prioridad activada | Activa la función de prioridad por hardware
VLAN Activado | Activa las funciones de prioridad y etiquetado/desetiquetado de VLAN por hardware

#### Búferes de recepción

Define el tamaño del búfer de recepción

Opciones | Rango
Tamaño del búfer de recepción | 1~512 (predeterminado: 512)

#### Escalar parte receptora

El escalado de la parte receptora (RSS) es un mecanismo de balanceo de carga que asigna dinámicamente una CPU multinúcleo para procesar la indicación de los paquetes recibidos.

Opciones | Descripción
Enabled (Activado) | Activa la función RSS (predeterminado)
Desactivado | Desactiva la función RSS

NOTA:

- Sólo los adaptadores de red RTL8168C y RTL8102E son compatibles con RSS.

#### Wake-On-Lan de apagado

Define la función Wake-On-Lan después de apagado.

Opciones | Descripción
Enabled (Activado) | Activa la función Wake-On-Lan después de apagado
Desactivado | Desactiva la función Wake-On-Lan después de apagado (predeterminado)

#### Velocidad y dúplex

Cambia la velocidad del enlace y el modo dúplex

Opciones | Descripción
Autonegociación | Negocia automáticamente la velocidad del enlace y el modo dúplex con el dispositivo conectado (predeterminado)
10 Mbps Half Duplex | Define la velocidad del enlace y el modo dúplex como 10Mbps/Half Duplex
110 Mbps Full Duplex | Define la velocidad del enlace y el modo dúplex como 10Mbps/Full Duplex
100 Mbps Half Duplex | Define la velocidad del enlace y el modo dúplex como 100Mbps/Half Duplex
100 Mbps Full Duplex | Define la velocidad del enlace y el modo dúplex como 100Mbps/Full Duplex
Full Duplex 1.0 Gbps | Define la velocidad del enlace y el modo dúplex como 1000Mbps/Full Duplex(*)

NOTA:

- (*) Las series NIC RTL8101E, RTL8102E y RTL8139 sólo admiten 10/100 Mbps.

#### Descarga de suma de comprobación TCP (IPv4)

Define la función de suma de comprobación TCP por hardware (IPv4)

Opciones | Descripción
Desactivar | Desactiva la función de suma de comprobación TCP por hardware (IPv4)
Rx y Tx activado | Activa la función de suma de comprobación TCP en Tx y Rx por hardware (IPv4) (predeterminado)
Rx Activado | Activa la función de suma de comprobación TCP sólo en Rx por hardware (IPv4)
Tx Activado | Activa la función de suma de comprobación TCP sólo en Tx por hardware (IPv4)

#### Descarga de suma de comprobación TCP (IPv6)

Define la función de suma de comprobación TCP por hardware (IPv6)

Opciones | Descripción
Desactivar | Desactiva la función de suma de comprobación TCP por hardware (IPv6)
Rx y Tx activado | Activa la función de suma de comprobación TCP en Tx y Rx por hardware (IPv6) (predeterminado)
Rx Activado | Activa la función de suma de comprobación TCP sólo en Rx por hardware (IPv6)
Tx Activado | Activa la función de suma de comprobación TCP sólo en Tx por hardware (IPv6)

#### Búferes de transmisión

Define el tamaño del búfer de transmisión

Opciones | Rango
Tamaño del búfer de transmisión | 1~128 (predeterminado: 128)

#### Descarga de suma de comprobación UDP (IPv4)

Define la función de suma de comprobación UDP por hardware (IPv4)

Opciones | Descripción
Desactivar | Desactiva la función de suma de comprobación UDP por hardware (IPv4)
Rx y Tx activado | Activa la función de suma de comprobación UDP en Tx y Rx por hardware (IPv4) (predeterminado)
Rx Activado | Activa la función de suma de comprobación UDP sólo en Rx por hardware (IPv4)
Tx Activado | Activa la función de suma de comprobación UDP sólo en Tx por hardware (IPv4)

#### Descarga de suma de comprobación UDP (IPv6)

Define la función de suma de comprobación UDP por hardware (IPv6)

Opciones | Descripción
Desactivar | Desactiva la función de suma de comprobación UDP por hardware (IPv6)
Rx y Tx activado | Activa la función de suma de comprobación UDP en Tx y Rx por hardware (IPv6) (predeterminado)
Rx Activado | Activa la función de suma de comprobación UDP sólo en Rx por hardware (IPv6)
Tx Activado | Activa la función de suma de comprobación UDP sólo en Tx por hardware (IPv6)